9 класс 2012-2013 уч.г.
Самоконтроль:
•	Машинные строчки должны быть ровные и аккуратные
•	Ширина   выполняемых   швов   должна   соответствовать   заданным величинам
•	Отсутствие строчек временного назначения
•	Наличие машинных закрепок
•	Качество ВТО
•	Соблюдение правил техники безопасности

Карта пооперационного контроля по выполнению практической работы «Изготовление повязки для дежурного»

№ п/п	Критерии оценки	Баллы	Баллы	
1	Правильная организация рабочего места (да/нет)	3		
2	Ширина шва настрачивания 2 мм	4		
3	Величина канта (2 ± 1) мм	4		
4	Одинаковая ширина завязок по всей длине ±1 мм

	5		
5	Одинаковая ширина основной детали ± 2 мм	4		
6	Положение шва стачивания повязки по середине детали =ь 2 мм	3		
7	Завязки вложены вплотную к сгибам основной детали (да/нет)	5		
8	Качество выполнения обтачного шва	5		
9	Удаление излишек припусков на обработку в углах (да/нет)	3		
10	Качество выправленных углов	5		
11	Качество влажно-тепловой обработки	2		
12	Соблюдение правил техники безопасности (да/нет)	2		
	Итого баллов	45		
Ф.И.О.участника_______________________________________________
Класс______________________________________________________